Gdańsk, 26.01.2022 r.

**ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI NR CKZiU/3/01/AA/GMZ/2022**

**Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku jako podmiot realizujący projekt „Gdańsk Miastem Zawodowców -podniesienie jakości edukacji zawodowej” **zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny odzieży roboczej i ochronnej wraz z dostawą.**

**Proszę o podanie kosztu kompletu odzieży dla każdego zawodu**, przy spełnionych następujących warunkach:

• Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dokonana zostanie na wskazane w zamówieniu adresy poszczególnych szkół biorących udział projekcie.

• Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia powstające w wyniku realizacji przedmiotu umowy do momentu przekazania Zamawiającemu, w tym m.in.: koszty wyprodukowania, koszty dostawy do Zamawiającego.

• Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres wynosi minimum 12 miesięcy.

• W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany odzieży, która uległa uszkodzeniu z przyczyn materiałowych, konstrukcyjnych, wytrzymałościowych niezależnych od użytkowników, na nową.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Komplet odzieży roboczej dla zawodu:** | **ilość kompletów** | **Skład kompletu i rozmiary** | **Minimalne wymagania: wyroby muszą być wykonane z należytą starannością: szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny, w miejscach szczególnie narażonych na rozdarcie wymagane są wzmocnienia (rygle), oznakowanie rozmiarów musi być trwałe (niespieralne), krój odzieży musi zapewniać wygodę i bezpieczeństwo, odzież musi być wyposażona w niespieralne wszywki, na których uwidocznione mają być następujące informacje: rozmiar, skład tkaniny, przepis prania i konserwacji, zastosowane zapięcia muszą charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę, odzież musi zachowywać estetyczny wygląd po 5-krotnym praniu.**  | **Miejsce dostawy** |
| 1 | technik mechatronik | 16 (męski) | Spodnie ogrodniczki (1 x S, 5 x M, 4 x L, 5 x XL, 1 x XXL), bluza (1 x S, 5 x M, 4 x L, 5 x XL, 1 x XXL), obuwie (2 x rozmiar 41, 5 x rozmiar 43, 5 x rozmiar 44, 2 x rozmiar 45, 2 x rozmiar 46), opaska (uziemienie), środki ochrony osobistej: maskę, okulary, rękawice ochronne,  | • bluza i spodnie ogrodniczki: skład materiałowy 65% poliester, 35% bawełna, gramatura co najmniej 220 g/m2, kurczliwość maksymalna 2%. W miejscach narażonych na rozdarcie – szew 3-igłowy oraz rygle. Spodnie ogrodniczki: 4 kieszenie z czego dwie długie na co najmniej 30 cm, dodatkowa piąta kieszeń monterska wykonana z cordury, wszyta w pas o szerokości minimum 12 cm i długości minimum 15 cm, podzielona na dwie części o wymiarach 5 i 7 cm; zamek w rozporku, z tyłu elastyczna guma o szerokości min. 5 cm, szelki wszyte w spodnie powinny mieć możliwość regulacji ich długości; kieszeń napiersiowa zapinana na zamek błyskawiczny. Bluza: regulacja szerokości mankietów, dwie kieszenie na piersi, kołnierz wykładany. Produkt szyty w Polsce, zgodny z normą EN 340:2006. Zakres wymiarów od 164/92/82 do 194/136/126.• buty robocze, co najmniej w klasie SB, wykonane ze skóry, podeszwy zewnętrzna i wewnętrzna wykonane z PU/PU (dwie gęstości poliuretanu); występujące zarówno w wersji półbuta i trzewika; wysoko nalana podeszwa na podnosek; grubość skóry co najmniej 1,8 mm; optymalna szerokość butów w celu zagwarantowania odpowiedniego komfortu - np. system typu space comfort, Wyściółka wykonana z materiału o zdolnościach pochłaniających, oddychających, odpornych na ścieranie, antybakteryjna - np. system typu forced circulation, Ukształtowana anatomicznie wkładka, szybkoschnąca, z doskonałą absorpcją wody - np. system typu anatomic dry sole. • maska – półmaska filtrująca klasa P2• okulary z poliwęglanu jednoczęściowe z płaskimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowanym noskiem z poliwęglanu. Okulary zabezpieczone przed zarysowaniem, z soczewkami bezbarwnymi, zgodne z normą EN170 (UV). Okulary muszą również występować w wersji przyciemnianej, źółtej, lustrzanej i lekko lustrzanej (light mirror).• rękawice ochronne: powleczone do połowy lateksem, na poliestrowej wkładce, zakończone miękkim ściągaczem. Zgodne z normą EN388 (3131).• opaska antystatyczna nadgarstkowa• czapka z daszkiem wykonana z 65% poliestru, 35% bawełny, o gramaturze min. 160g/m2, zapięcie regulowane sprzączką, | Szkoły Okrętowe i Techniczne "Conradinum", Grzegorza Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk, dostawa do rąk własnych p. Andrzej Rejniak tel. 535167321 |
| 2 | technik mechanik | 9 (męski) | spodnie ogrodniczki (4 x L, 5 x XL), bluza (4 x L, 5 x XL), koszula (4 x L, 5 x XL), buty (1 x rozmiar 41,2 x rozmiar 43, 6 x rozmiar 44), środki ochrony osobistej: czapka z daszkiem, rękawice ochronne | • bluza i spodnie ogrodniczki: skład materiałowy 65% poliester, 35% bawełna, gramatura co najmniej 220 g/m2, kurczliwość maksymalna 2%. W miejscach narażonych na rozdarcie – szew 3-igłowy oraz rygle. Spodnie ogrodniczki: 4 kieszenie z czego dwie długie na co najmniej 30 cm, dodatkowa piąta kieszeń monterska wykonana z cordury, wszyta w pas o szerokości minimum 12 cm i długości minimum 15 cm, podzielona na dwie części o wymiarach 5 i 7 cm; zamek w rozporku, z tyłu elastyczna guma o szerokości min. 5 cm, szelki wszyte w spodnie powinny mieć możliwość regulacji ich długości; kieszeń napiersiowa zapinana na zamek błyskawiczny. Bluza: regulacja szerokości mankietów, dwie kieszenie na piersi, kołnierz wykładany. Produkt szyty w Polsce, zgodny z normą EN 340:2006. Zakres wymiarów od 164/92/82 do 194/136/126.• koszula flanelowa robocza w kratę, zapinana na guziki, 100% bawełny, minimalna gramatura 180g/m²• buty robocze, co najmniej w klasie SB, wykonane ze skóry, podeszwy zewnętrzna i wewnętrzna wykonane z PU/PU (dwie gęstości poliuretanu); występujące zarówno w wersji półbuta i trzewika; wysoko nalana podeszwa na podnosek; grubość skóry co najmniej 1,8 mm; optymalna szerokość butów w celu zagwarantowania odpowiedniego komfortu - np. system typu space comfort, Wyściółka wykonana z materiału o zdolnościach pochłaniających, oddychających, odpornych na ścieranie, antybakteryjna - np. system typu forced circulation, Ukształtowana anatomicznie wkładka, szybkoschnąca, z doskonałą absorpcją wody - np. system typu anatomic dry sole.• rękawice ochronne: powleczone do połowy lateksem, na poliestrowej wkładce, zakończone miękkim ściągaczem. Zgodne z normą EN388 (3131).• czapka z daszkiem wykonana z 65% poliestru, 35% bawełny, o gramaturze min. 160g/m2, zapięcie regulowane sprzączką. |

**Wycenę wg poniższego wzoru proszę przesłać na adres mailowy** **a.adamczyk@ckziu1.gda.pl** **do dnia 31.01.2022 r.**

W razie pytań proszę o kontakt pod nr 534 706 545.

…………………..

Miejscowość, data

……………………………………..

Dane podmiotu

**OFERTA SZACUNKOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Komplet odzieży roboczej dla zawodu:** | **Ilość kompletów** | **Cena za komplet netto** | **Cena za komplet brutto** | **W tym VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |  **W tym VAT** |
| 1 | technik mechatronik | 16 |   |   |   |   |   |   |
| 2 | technik mechanik | 9 |   |   |   |   |   |   |
| RAZEM |   |   |   |   |   |   |

………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej